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Опросный лист по подбору маслоохладителя
[bookmark: _GoBack]Расчет необходимого теплосъема гидравлической системы может производиться по нескольким вариантам, прошу заполнить один из вариантов для корректного подбора.
1 вариант расчета тепловыделения 
	№
	Параметр
	Комментарий

	1.
	Марка жидкости
	

	2.
	Объем масла в системе, в л
	

	3.
	Производительность насоса, в л/мин.
	

	4.
	Температура окружающей среды, ℃ (tокр)
	

	5.
	Температура начала нагрева, ℃ (t1)
	

	6.
	Температура остановки оборудования(критическая), ℃ (t2)
	

	7.
	Желаемая температура в баке (tmax)
	

	8.
	Время нагрева с температуры начала нагрева до температуры остановки оборудования, в мин.
	

	9.
	Привод вентилятора
	12В/24В;
220В/380В; 
гидравлический; 
взрывозащищенный


2 вариант расчета тепловыделения 
	№
	Параметр
	Комментарий

	1.
	Марка жидкости
	

	2.
	Производительность насоса, в л/мин.
	

	3.
	Температура окружающей среды, ℃ (tокр)
	

	4.
	Температура жидкости на входе в маслоохладитель, ℃ (tвх)
	

	5.
	Температура жидкости на выходе из маслоохладителя, ℃ (tвых)
	

	6.
	Привод вентилятора

	12В/24В;
220В/380В; 
гидравлический; 
взрывозащищенный


3 вариант расчета тепловыделения 
	№
	Параметр
	Комментарий

	1.
	Марка жидкости
	

	2.
	Производительность насоса, в л/мин.
	

	3.
	Температура окружающей среды, ℃ (tокр)
	

	4.
	Необходимый теплосъем, в кВт (P)
	

	5.
	Желаемая температура в баке (tmax)
	

	6.
	Привод вентилятора


	12В/24В;
220В/380В; 
гидравлический; 
взрывозащищенный
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